Super Cub
Том 4 · Глава 94.5 — Путеводитель по миру "Супер Каба" 4.5
https://lorachi.baconana.com/novel/69d7cb49d3842e24f0ed9ede/volume/4/chapter/94.5
1. Ходовая часть и скелет (Рама)
• Проверка геометрии (Глава 20): Рейко использует строительный уровень, отвес и штангенциркуль. Главная задача — убедиться, что рама не «винт» (нет осевого скручивания) и передняя вилка соосна заднему колесу.
• Дефектоскопия (Глава 44): Использование специального аэрозоля (проявителя и красителя) для поиска микротрещин в металле. Особое внимание уделяется задней части, несущей нагрузку.
• Обоймы подшипников (Ball Race) (Главы 24-25): Кольца, по которым катятся шарики рулевого управления. Когума ломает одну при запрессовке, напоминая, что это хрупкая закаленная сталь. Правильный метод — бить через старую обойму или головку ключа.
2. Сердце машины (Двигатель)
• Верх и низ (Главы 27, 44):
• «Низ» (腰下 — косисита): Картер, коленвал, коробка передач. Самая сложная часть, требующая герметичности и точной затяжки болтов.
• «Верх» (腰上 — косигами): Цилиндр, поршень и головка блока цилиндров (ГБЦ).
• Плоскостная шлифовка (面研 — мэнкэн): Рейко вручную шлифует головку цилиндра на плите, чтобы убрать искривление от перегрева и обеспечить плотное прилегание прокладки.
• Вкладыши (Bearing Metal): Подшипники скольжения. Их охлаждают в морозилке, чтобы металл сжался и деталь легко вошла в посадочное место.
3. Электрика и «Чутье»
• Жгут проводов (Harness) (Глава 27): Главная «нервная система». У Каба она проходит внутри хребтовой рамы. Ошибка в укладке ведет к перетиранию проводов при повороте руля.
• Перколяция (Глава 26): Явление, при котором бензин закипает в топливной магистрали или карбюраторе из-за жара двигателя. Когума объясняет это на примере кофейного перколятора.
• Конекторы (Глава 36): Соединение «папа-мама» внутри корпуса фары. Акадза проявляет талант, укладывая их так, чтобы они не дребезжали и не мешали друг другу.
4. Инструментарий
| Инструмент | Применение в томе | | :--- | :--- | | Динамометрический ключ | Для точной затяжки болтов двигателя и осей колес. | | Ударная отвертка | Чтобы сорвать закисшие винты на старом картере. | | Стяжки (Тай-рапы) | Крепление проводки и тросов вдоль рамы. | | Ниппер (Кусачки) | Инструмент, которым Акадза случайно ранит палец. | | Осевой ключ (Axle Wrench) | Для снятия и установки колес. |
5. Полезные термины из текста
• Наметанный глаз (Глава 45): Способность профи сразу отличить свежую «косметику» (краску) от реального технического состояния (износ резинок, сальников).
• Слизанный/наметенный винт (Глава 36): Поврежденная головка болта, за которую не цепляется отвертка. Типичная проблема старой техники.
• Прикатка колодок (Глава 37): Старые тормозные колодки часто тормозят лучше новых, так как они уже идеально притерты по форме тормозного барабана.
💡 Совет от Когумы:
«Инструмент — это не просто железка. Это твое продолжение. Если ты не можешь правильно держать молоток, ты не имеешь права прикасаться к двигателю».
